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Вовед
Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и “Службен весник на РСМ” бр. 89/22, 171/22, 3/25, 191/25, 124/25 и 212/26) за работа на инсталацијата што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава Интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план, до одобреното ниво во дозволата.
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола
Печатница „Киро Дандаро” – Битола е лоцирана во југоисточниот дел од градот Битола на самата периферија, одалечена од индивидуалните згради и куќи на околу 300 метри на површина од 23 653 m² од кои: 

- површина под објекти 11970 m²

- дворна површина 11 683 m².
Основна дејност на инсталацијата е  печатење на книги, рекламен материјал, етикети, блокови, хартии од вредност, фолии за пакување на производи во најразлични индустрии и слични производи.  

Технологијата која се користи за печатење е офсет, рото и флексо печатење и безбедносен печат.

Инсталацијата “Киро Дандаро” се состои од следите делови:
1. Административен дел

2. Лабораторија

3. Производствен дел

4. Магацински објекти

- 4 магацини за суровини и материјали
- 1 магацин за готов производ

- 1 магацин за безбедносен печат

- 1 трезор

5. Помошно технички простории
- санитарни јазли и гардероби за вработените

- простории за одмор и конзумирање на храна

- 3 котли

- 2 трафостаници

- плинска станица.

Производствените објекти се наменети за извршување на основната дејност- печатница. Во истите се одвива процесот на производство кој вклучува прием на суровини, нивна обработка, финализација на производите и нивна подготовка за испорака. Објектите се опремени со соодветна техничка и технолошка опрема, обезбедена е вентилација, како и мерки за заштита при работа и противпожарна заштита.
Магацините се користат за складирање на суровини, репроматеријали и готови производи. Просторот е организиран на начин што овозможува јасна евиденција, правилно чување и лесна манипулација со стоката. Обезбедени се соодветни услови за складирање (температура, влажност,заштита) како и пристап за товарни возила за прием и испорака.
Водоснабдувањето во печатницата е од водоводната мрежа на Општина Битола. Водата се користи како технолошка вода мал дел, за хигиенски, санитарни потреби и пиење. Просечна месечна потрошувачка на вода изнесува 800 м³, односно околу 10000 м³ годишно.
Снабдувањето со електрична енергија е од градската електрична мрежа преку две трафостаници: една од 600 KVA и една ТР од 1000 KVA инсталирана нова во 07/2018. Двата трансформатори се сместени во кругот на инсталацијата. Просечната месечна потрошувачка на електрична инсталација изнесува 120000kWh, односно 1430000 kWh годишно.
Канализационата мрежа во рамките на предметната инсталација е   организирана како интерен систем составен од повеќе приклучоци, кои ги собираат отпадните води од различните делови на печатницата. Отпадните крајни шахти кои се во кругот на инсталацијата се направени со собирници, односно спуштено нивото на канализациската мрежа од одводната цевка со цел за таложење на несакани предмети. Собирниците повремено се чистат од талогот од страна на овластена компанија со која инсталацијата има Договор.
Во кругот на инсталацијата има две котлари:
Котлара 1 каде што се поставени 2 котли, еден на ТНГ (плин) со капацитет 1435 kW и еден и еден од  550 kW кој како енергенс користи дрва.
Котлара 2 се поставени два котли од кој еден на ТНГ (плин) со капацитет од 600 kW  и еден од  550 kW кој како енергенс користи дрва. Котлите кои како енергенс користат ТНГ (плин) служат за загревање на термичко масло кое се користи во технолошкиот преоцес. Котелот во Котлара 2 со капацитет од 600 kW не е во функција подолго време. 
Од производствените процеси евиденирани се шест вентилациони испусти и тоа:

1.
Вентилационен испуст од Бобст Бакро

2.
Вентилационен испуст Каширка3

3.
Вентилационен испуст Флексо – 20six 

4.
Вентилационен испуст Каширка К4 

5.
Вентилационен испуст Флексо Експерт 

6.
Вентилационен испуст Флексо Vision.
Во кругот на инсталацијата има посебни места каде што се складира отпадот.  Хартијата, пластичните материјали, алуминиумот и другите материјали што можат да се искористат се балираат, повторно се употребуваат или се предаваат  за рециклирање и понатамошно постапување. Инсталацијата има склучено договори со овластени постапувачи со отпад за превземање на отпадот што е создаден во процесот на производство. 
Бучавата во инсталацијата се јавува од производствените активности како и од транспортните возила кои вршат дотур на суровини како и транспорт на готов производ.
Инсталацијата има имплементирано ISO 14001:2015 за развој и производство на флексибилно пакување, печатени производи и безбеден печат со важност до 31.07.2028 година.
	Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација

	Сопственик на дозволата
	Број на дозвола
	Дата на издавање

	Киро Дандаро 
	УПбр.16-69/2014
	19.06.2014


	Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација

	Сопственик
	Референтен број
	Дата на издавање

	/
	/
	/


Комуникација
Доколку сaкате да комуницирате со Надлежниот орган во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на Дозволата. За било каква комуникација, контактирајте ја Општина Битола на адреса: бул. „Први Мај“ бр. 61, 7000 Битола, Република Северна Македонија. 
Доверливост
Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинскиот регистар, согласно одредбите на Законот за животната средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животната средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животната средина, член 55 став (2) точка 4. Операторот ќе ја наведе и причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.
Промени во Дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животната средина и постапката за измена на Б- интегрирана еколошка дозвола по барање на носителот на дозволата или по службена должност, утврдена во член 11 од Правилникот за постапката за добивање Б- интегрирана еколошка дозвола („Службен Весник на РМ“ бр. 112/14 и 42/16). 

Органот надлежен за издавање Б- интегрирана еколошка дозвола на секои седум (7) години ќе ги проверува условите утврдени во Дозволата и доколку е потребно истите ќе ги промени.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност. 

Пренос на Дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, во согласност со член 118 и член 134 став 2 од Законот за животната средина и во согласност со Правилникот за постапката за добивање Б- интегрирана еколошка дозвола („Службен Весник на РМ“ бр. 112/14 и 42/16).
Одземање и престанок на дозволата
Оваа дозвола се одзема доколку се исполни само еден од условите за одземање утврдени во согласност со Законот за животната средина и во согласност со член 15 и член 16 од Правилникот за постапката за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола.

Престанок на работа на инсталацијата
При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува Надлежниот орган. Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 став 3 од Законот за животната средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задолителна состојба.
Преглед на барани и доставени документи 
	Предмет
	Датум
	Коментар

	Барање бр.УП1бр.31-83/1
	17.09.2025 година
	Барањето е некомплетно

	Известување за доставување на документација УП1бр.31-83/2 
	13.11.2025 година
	Доставено до оператор

	Доставување на документација УП1бр.31-83/3
	09.01.2026 година
	Доставена документација од страна на операторот

	Известување за комплетирање на Барање УП1бр.31-83/4
	18.02.2026 година
	Доставено до операторот

	Барање за продолжување на рокот за комплетирање на барање УП1бр.31-83/5
	24.02.2026 година
	Доставено е Барање од операторот до Надлежниот орган

	Известување за продолжување на рокот УП1бр.31-83/6
	17.03.2026 година
	Доставено до оператор

	Дополнување на барање УП1бр.31-83/7
	14.04.2026 година
	Доставено е дополнување на Барањето

	Известување за комплетирање на барање УП1бр.31-83/8
	13.05.2026 година
	Доставено до оператор

	Доставување на документација УП1бр.31-83/9
	03.06.2026 година
	Доставено е дополнување на Барањето. 

Барањето беше комплетно

	Известување за плаќање на надоместок при поднесување на Барање УП1бр.31-83/10
	12.06.2026 година
	Доставено до оператор

	Доставен доказ за уплата за надомест при поднесување на барање УП1бр.31-83/11
	17.06.2026 година
	Доставен доказ

	Известување за увид во инсталацијата УП1бр.31-83/12
	08.07.2026 година
	Доставено до оператор

	Извештај од извршен увид УП1бр.31-83/13
	15.07.2026
	

	Комплетно Барање УП1бр.31-83/14
	05.08.2026 година
04.09.2026 година
	Во електронска форма доставено на 04.09.2026 година

	Достава на Објава на Барање до операторот УП1бр.31-83/16

Објава на барањето во дневен печат и на веб страната на Општина Битола УП1бр.31-83/15

	10.09.2026

17.09.2026 година
	Доставено до операторот

Објавено во дневен весник и веб страница на Општина Битола

	Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/17
	21.10.2026
	

	Објава на Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/18


	26.10.2026
	


Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола
Нацрт Дозвола бр. УП1бр.31-83/17
Градоначалникот на Општина Битола во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.  53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22, 3/25, 191/25, 124/25 и 212/26), го овластува
Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги и издавачка дејност, Печатница Киро Дандаро ДОО експорт импорт Битола,

Со регистрирано седиште на
Адреса: ул.Баница бр. 3
Општина: Битола 
Поштенски број: 7000 Битола
Држава: Република Северна Македонија
Број на регистрација на компанијата: 4136691
да раководи со Инсталацијата
Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги и издавачка дејност, Печатница Киро Дандаро ДОО експорт импорт Битола,

Со регистрирано седиште на
Адреса: ул.Баница бр. 3
Општина: Битола 
Поштенски број: 7000 Битола

Држава: Република Северна Македонија
во рамките на дозволата и условите во неа.
Потпис
	


Градоначалник на Општина Битола
Тони Коњановски

Датум 

1. Услови              
1.1 
Инсталацијата за која се издава дозволата
1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1
	Табела 1.1.1
	
	

	Активност од Анекс 2 од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план
	Опис на наведената активност
	Граници на наведената активност 

	Прилог 2;

Точка 6. Останати активности

Подточка 6.7. Инсталации за

површинска обработка на

материјали, предмети или

производи во кои се користат

органски растворувачи, пред

се за превлекување,

печатење, премачкување,

одмастување, постигнување

водоотпорност,

премачкување со туткал,

бојосување, чистење или

импрегнирање, со капацитет

на потрошувачка од 10 до 150

кг/час.


	Печатење на книги, рекламен материјал, етикети, блокови, хартии од вредност, фолии за пакување на производи во најразлични индустрии и слични производи
Проектиран капацитетод 65 kg/h до 80 kg/h
	Дадени во:

Прилог во Барањето 

Имотен лист бр. 8809 КО Битола ½ и 
Имотен Лист бр.22411 КО Битола ½

Активностите на инсталацијата ќе се одвиваат само границите наведени во барањето и нема да го надмине проектираниот капацитет



[image: image2]
Слика 1 Координати на граници на локација
	Реден број
	Координати

	
	Y
	X

	1. 
	7528767.61
	542022.17

	2. 
	7528702.51
	4541949.23

	3. 
	7528708.67
	4541890.04

	4. 
	7528738.93
	4541826.58

	5. 
	7528734.43
	4541814.72

	6. 
	7528708.67
	4541830.40

	7. 
	7528715.11
	4541725.40

	8. 
	7528731.91
	4541717.14

	9. 
	7528755.15
	4541731.98

	10. 
	7528722.67
	4541751.02

	11. 
	7528726.87
	4541801.98

	12. 
	7528773.63
	4541774.26

	13. 
	7528781.33
	4541783.50

	14. 
	7528772.09
	4541787.84

	15. 
	7528818.15
	4541812.48

	16. 
	7528826.17
	4541810.41

	17. 
	7528842.55
	4541783.81

	18. 
	7528895.91
	4541815.23

	19. 
	7528871.55
	4541856.39

	20. 
	
7528854.89
	4541846.45

	21. 
	7528841.59
	4541845.89

	22. 
	7528786.37
	4541942.07


Табела 1.1.1 на координати на локацијата 
1.1.2 Активностите во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажани на Слика 1 и Табела 1.1.1 на координати на локацијата.
	Табела1.1.2

	Документ

	Место во документацијата

	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/14 од од 05.08.2026 година
	Имотен лист бр. 8809 КО Битола ½ и 

Имотен Лист бр.22411 КО Битола ½


1.1.3 По добивањето на Б-интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен редовно да врши плаќање на годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола и на годишниот надоместок за извршен редовен надзор, за период во кој ја поседува и по добивањето на Налогот за плаќање од Надлежниот орган.
1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на интегрирано спречување и контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина („Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22, 3/25, 191/25, 124/25 и 212/26) и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти.
1.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
1.1.6 Инсталацијатa не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.
1.1.7 Операторот редовно ќе врши мерења на емисии и истите да ги доставува до Надлежниот орган (Додаток 2,Табела Д2) и тоа на следните видови:
· Емисии во воздух Воздух (испуст од котли и вентилациони испусти)

· Емисии од бучава во животната средина

· Емисии во канализација
1.1.8 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за евентуално загадување и ќе постапи согласно точка 2.5 подолу.
1.1.9 Операторот на видно место ќе постави план на кој ќе бидат прикажани

· Начинот и операциите за складирање на отпадот

· Видот на отпадот со негово место на складирање на отпадот

· Постапка за работа

· Постапки за итни случаеви
· Мерки за издвојување на отпадот

· План за заштита од пожари

· Простор за складирање на пакување за отпад

· Предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата и знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните карактеристики на складираниот отпад

1.1.10 Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, операторот е должен да поднесе Барање за обновување на дозволата.

1.1.11 Б- интегрираната еколошка дозвола може да се измени по Барање на операторот или по службена должност, при што, доколку има потреба условите дефинирани во истата ќе се изменат.
2 Работа на инсталацијата  

2.1 Техники на управување и контрола
2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата согласно условите во оваа Дозвола ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во целосното Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
2.1.2 Во инсталацијата за која се издава Б- интегрирана еколошка дозвола ќе работи обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.
2.1.3 Назначено лице за прашањата и потребите од областа на животната средина е Вецко Петровски- Управител за отпад. Надлежниот орган ќе биде известен во писмена форма за секоја промена на назначеното одговорно лице.  
2.1.4 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува работата за која се однесуваат некои од барањата во Дозволата.
2.1.5 
Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.
2.1.6 
Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа Дозвола.
2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.

2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука на вработениот персонал  за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.

2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.
2.1.10 Операторот има имплементирано ISO 14001:2015 сертификат со важност до 31.07.2028 година и ќе ги почитува и спроведува обврските кои произлегуваат од овој стандард.
2.1.11 
Операторот ќе ги складира сите материјали, вклучувајќи суровини и отпад на места соодветни за таа намена. Сите места на кои ќе се врши складирање треба да бидат соодветно означени, заштитени и одржувани.
2.1.12 Операторот согласно член 21 став (1) и (2) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр.216/21 и 3/25), ќе изготвува Програма за управување со отпад, како и годишен извештај за нејзино спроведување и истите ќе ги доставува до Надлежниот орган и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок и на начин предвиден со истиот закон.
2.1.13 Операторот во своето работење ќе се придржува кон Програмата за управување со отпад за 2024-2026 година и ќе доставува годишен извештај за нејзиното спроведување до Надлежниот орган и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок и на начин предвиден со истиот закон.
2.1.14 Назначено лице за областа за управување со отпад – Управител со отпад е Вецко Петровски.
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и вода) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1
	
	Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајќи и вода)Tabela 2.2.1

	Реден број
	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	1. 
	Полипропилен
	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/14
	05.08.2026

	2. 
	Хартија
	
	

	3. 
	Полиетилен
	
	

	4. 
	Полиамид
	
	

	5. 
	Полиестер
	
	

	6. 
	ПВЦ поливинил хлорид
	
	

	7. 
	Алуминиум
	
	

	8. 
	Хартија/полиетилен
	
	

	9. 
	Хилзни ф70,ф76,ф152
	
	

	10. 
	Лепило
	
	

	11. 
	Боја и лакови (алкохоли,естри, метоксипропанол)
	
	

	12. 
	Успорувач етоксипропанол
	
	

	13. 
	Етанол
	
	

	14. 
	Етилацетат
	
	

	15. 
	Ракли
	
	

	16. 
	Силикон
	
	

	17. 
	Самолеплива трака
	
	

	18. 
	Самолеплива хартија
	
	

	19. 
	Течен нафтен гас ТНГ
	
	

	20. 
	Нилосолв
	
	

	21. 
	Развивач 
	
	

	22. 
	Адитив А
	
	

	23. 
	Изомикс
	
	

	24. 
	Премикс
	
	

	25. 
	Офсетни плочи
	
	


	26. 
	Флексо полимерни плочи
	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/1
	05.08.2026

	27. 
	Офсетна хартија
	
	

	28. 
	Бланкет хартија
	
	

	29. 
	Документна хартија  и маркици
	
	

	30. 
	Метализирана хартија
	
	

	31. 
	Кунздрук мат и сјаен
	
	

	32. 
	Хромокартон
	
	

	33. 
	Сива лепенка
	
	

	34. 
	Офсет бои и лакови
	
	

	35. 
	Пуфер 
	
	

	36. 
	Изопропил алкохол
	
	

	37. 
	Офсетин С
	
	

	38. 
	Крпи за чистење
	
	

	39. 
	Масло за подмачкување
	
	

	40. 
	Маст за подмачкување
	
	

	41. 
	Ножици
	
	

	42. 
	Четки
	
	

	43. 
	Лепило 
	
	

	44. 
	Хампласт платно за каширање
	
	

	45. 
	Конец тулен
	
	

	46. 
	Вода
	
	

	47. 
	Електрична енергија
	
	

	48. 
	Дрва
	
	


2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштето.
2.2.3 Сите суровини односно садови за чување на суровините ќе бидат јасно означени за да се знае нивната содржина.
2.2.4 Операторот ќе ги оддели суровините кои се во меѓусебен контакт или во контакт со вода може да развијат реакција или да се растворат.
2.2.5 Операторот е должен да се придржува во целост до издадената дозвола.
2.2.6 Ракувањето со суровините, посебно со хемикалиите ќе се извршува според упатствата и препораките од производителот и упатството за безбедно ракување со материјалите (Material Safety Data Sheet). Опишаните годишни количини на хемиски супстанци нема да се надминуваат.
2.3 Ракување и складирање на отпадот
2.3.1 Операторот,  согласно условите во дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
	
	Табела 2.3.1: Ракување и складирање на отпадот

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје V Цврст и течен отпад
	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/14 
	05.08.2026


	Табела 2.3.2: Отпад складиран на самата локација 

	Опис на отпадот
	Место на складирање на самата локација
	Начин на складирање
	Услови на складирање

	Отпад од рециклажа на нечист ацетат
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката 
	Во буриња
	Се подигнува од страна на овластен превземач за отпад- Минол Штип

	Отпад од крпи и абсорбенти
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	Во црни вреќи
	Се подигнува од страна на овластен превземач за отпад- Минол Штип

	Дрвени отпадоци иверица
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се реупотребува за испорака на готов производ

	Отпад од рециклажа
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	Во буриња
	Се подигнува од страна на овластен превземач за отпад- Минол Штип

	Отпадна хартија, картон и

 хилзни
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	Се балира
	ДОО Даскало Прилеп
Депонија Мегленци Битола

	Отпад од исечоци од ПП, ПЕТ,ПВЦ, композитни
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се подигнува од Цементарница УСЈЕ Скопје и Депонија Мегленци Битола

	Отпад од алуминиум
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се подигнува од ДОО Отпад Охрид

	Отпад од полиетилен, ЛДПЕ Канистри, буриња
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се подигнува од ДОО Отпад Охрид или се врши продажба на приватни лица

	Отпад од пластика
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се подигнува за рециклирање од ДОО Отпад Охрид

	Дрвени палети и отпадоци од дрво
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се реупотребува за готов производ или за продажба на приватни лица

	Пакување од метал канти, буриња
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се подигнува од ДОО Даскало Прилеп

	Талог од детергенти од чистење
	Во собирници
	/
	Се чисти од страна на Грин ТИМ ДОО Битола

	Отпадна електрична и електронска опрема 
	Привремено се складираат на определено место во кругот на фабриката
	На определено место
	Се подигнува од Нула Отпад Скопје


2.3.2 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.
2.3.3 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамки на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.

2.3.4 Операторот редовно ќе ги обновува договорите со овластените компании за преземање на сите видови на отпад.

2.3.5 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за било каква промена во однос на количините, видовите на отпад или било каква промена во Договорите за преземање на отпад.
2.4 Преработка и одлагање на отпад
2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во табела 2.4.1, или на друг начин договорено со Надлежниот орган во писмена форма.
	
	Табела 2.4.1: Искористување и отстранување на отпадот

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје V Цврст и течен отпад 
	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола УП1бр.31-83/14
	05.08.2026


2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага само исклучиво интерен отпад.
2.4.3 Се забранува истурање, фрлање, горење или согорување на било каков отпад.
2.4.4 Отпадот кој се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активноста до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со националното законодавство.
2.4.5 За отпадот кој е наменет за транспорт, операторот ќе издава идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за карактеристиките на отпадот.
2.4.6 Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до Надлежниот орган за вршење стручни работи од областа на животната средина.
2.4.7 Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад, како и мешање со друг вид неопасен отпад.
2.4.8 Операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во согласност со член 39 од Законот за управување со отпад.
2.4.9 Во случај на појава на опасен отпад кај инсталацијата, операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во согласност со членот 50 од Законот за управување со отпадот (Службен Весник на РСМ бр. 216/21 и 3/25).
2.4.10 Во случај на појава на опасен отпад кај инсталацијата, операторот ќе врши испитување на карактеристиките на опасниот отпад од страна на овластено акредитирано правно лице.
2.4.11 Во случај на појава на опасен отпад кај инсталацијата, кој времено ќе се складира ќе се постапува согласно позитивните законски прописи за складирање на опасен отпад.
2.4.12 Во случај на појава на опасен отпад кај инсталацијата, договорот за  собирање и транспортирање на опасен отпад ќе се склучи со правно лице кое поседува дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад.
2.4.13 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени надлежни лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следните детали:
· Имиња на превземач на отпад,
· Името на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот,
· Крајна дестинација на отпадот,
· Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на било какви опасни материи пратени надвор од локацијата,
· Тонажи и МК код за отпадните материи.
2.5 Спречување и контрола на хаварии
2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
	
	Табела 2.5.1:Спречување и контрола на несакани дејствија

	Опи
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје XIII Спречување хаварии и реагирање во итни случаи
	Дополнување на Барање за добивање на Б-ИЕД УП1бр.31-83/ 14 

	05.08.2026


	Постапка при излевање на суровини
	Прилог 13 од дополнување на Барање за добивање на Б-ИЕД
	14.04.2026

	Податоци за спречување хаврии и реагирање во итен случај
	Прилог 18 од Барањето за добивање на Б-ИЕД
	04.09.2026

	План за постапување во случај на незгода или вонредна состојба (при излевање на солвент, боја, лак)
	Прилог 11 од Дополнување на Барање за добивање на Б-ИЕД
	14.04.2026

	План за постапување во случај на незгода или вонредна состојба (при излевање на термичко масло во котлара)
	Прилог 11 од Дополнување на Барање за добивање на Б-ИЕД
	14.04.2026


2.5.2
Во случај на несреќа операторот веднаш треба да:

· Го изолира изворот на било какви емисии,

· Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,

· Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со инцидентот,

· Идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,

· Го забележи датумот на несреќата,
· Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.

2.5.3
Операторот е должен за настанатата хаварија веднаш да го извести Надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:

· Околностите во кои се случила хаваријата,

· Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,

· Податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,

· Преземените вонредни мерки.

2.5.4
Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.
2.5.5  Операторот ќе ги анализира и проверува на секои 3 (три) години предвидените активности и мерки за безбедност, како и начинот на постапување во случај на хаварија и ќе ги обновува доколку настанале промени во инсталацијата, системот, процесот на производство или на видот или количината на опасни супстанции што би имале значително влијание врз можноста за хаварија во рок од 6 (шест) месеци пред да ја направи промената.

2.5.6  Операторот ќе ги направи достапни до јавноста информациите за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија.

2.5.7 Операторот е должен да доставува известување во врска со системите во кои се присутни опасни супстанции, согласно член 147 став (4) од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и “Службен весник на РСМ” бр. 89/22, 171/22, 3/25, 191/25, 124/25 и 212/26).
2.5.8 Операторот е должен за настанатата хаварија, веднаш, да ги извести Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Битола, согласно член 151 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и “Службен весник на РСМ” бр. 89/22, 171/22, 3/25, 191/25, 124/25 и 212/26)
2.6 Мониторинг
2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или  на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
	
	Табела 2.6.1 Мониторинг:

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Испитување на квалитет на отпадни води од технолошкиот процес
	Додаток 11- Дополнување на точки на мониторинг
	04.09.2026

	Емисии во атмосферата
	Додаток 11- Дополнување на точки на мониторинг
	04.09.2026

	Мониторинг на концентрација на хемиски штетности од вентилациони испусти
	Додаток 11- Дополнување на точки на мониторинг
	04.09.2026

	Бучава
	Додаток 11- Дополнување на точки на мониторинг 
	04.09.2026


2.6.1 Операторот ќе обезбеди:
a) безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земање примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако е е поинаку наведено во додатокот, и 
b)    безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг кога тоа ќе го побара Надлежниот орган. 
2.6.2 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните стандарди за анализа на примероците.
2.6.3 Се задолжува Операторот редовно да доставува извештај од извршените мерења од мониторингот што ќе го врши било која овластена лабораторија акредитирана за мерења на сите параметри наведени во Дозволата. Извештаите по службен пат редовно да се доставуваат до Општина Битола, Одделение за урбанистичко планирање и животна средина.
2.6.4 Фрекфенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.
2.7 Престанок со работа
2.7.1 Операторот согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
	
	Табела 2.11.1: Престанок со работа

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје XIV
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите
	Дополнување на Барање за добивање на Б-ИЕД УП1бр.31-83/ 14
	04.08.2026


2.7.2 Согласно правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен Весник на РМ“ бр.112 и 42/16), Операторот ќе го извести Надлежниот орган за намерата за престанок со активноста, со временски распоред за извршување на условите утврдени со оваа Дозвола и финансиски импликации.
2.7.3 Планот треба да содржи:
· Изјава на обемот на планот

· Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој ќе обезбеди минимум влијание врз животната средина

· Програма за постигнување на наведените критериуми

· Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

2.7.4 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Ова проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот од затворање на инсталацијата.

2.7.5 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина.
2.8 Инсталации со повеќе оператори
2.8.1 Со инсталацијата за која се издава Дозволата управува смо 1(еден) оператор.
2.8.2 Дозволата е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа Дозвола.
3 Документација
3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:

· секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката,опремата или техниките(вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животна средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел,
· целиот спроведен монитринг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на тие податоци.
3.1.2 Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.
3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.
3.1.4 Специфицираните и другите документи треба  да бидат
· да бидат читливи
· да бидат направени што е можно побрзо
· да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои може да се приложат.
3.1.5 Операторот е должен специфираната и другата документација да ја чува за време   на рокот на важност на дозволата вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
3.1.6 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.
3.1.7 За целиот примен и создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

· Составот на отпадот или онаму каде што е можно, опис,
· Најдобра проценка на количината на создаден отпад,
· Трасата на транспортот на отпадот за одлагање,
· Количината на отпад испратен за преработка надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови отпад („Службен Весник на РМ“ бр. 100/05),
· Количините и означување на типовите на отпад кои се рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата на видови отпад („Службен Весник на РМ“ бр. 100/05),
· Имиња на лице/фирма задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената дозвола за собирање на отпад,
· Детали за крајната дестинација на одложување /рециклирање на отпад и нејзината соодветност да го прифати упатениот отпад,
· Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад кој е испратен надвор од локацијата, во случај на создавање опасен отпад на инсталацијата.
3.1.8 Операторот на инсталацијата за која се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба  да бидат чувани во дневник воден за таа цел и за истите ќе го извести Надлежниот орган во најкраток можен рок.
3.1.9 Операторот е должен да ги чува следните документи и при увид на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги достави на увид:
· Дозволи поврзани со инсталацијата,
· Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата,
· Целата кореспонденција со надлежниот орган,
3.1.10 Операторот ќе води записи за  секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се избегне негово повторно случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го извести Надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе евиденција за истиот.

4. Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, Операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган.
4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2:
а)  во однос на наведените емисиони точки,
б)  за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2,
             од  Додаток 2 како што е утврдено во оваа Дозвола,
        в) давањето податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели,
        г) испраќање на извештај до Надлежниот орган ќе се изврши во рок од 14 дена од денот на извршените мерења од акредитирана лабораторија,
      д) сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.
5. Известувања
5.1.1 
Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:
а) кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција

б) кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да може да предизвика загадување

в) кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување, и 
г) било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
5.1.2
Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:
а) перманентен престанок на работата на било кој дел или целата инсталација за кој/која се издава Дозволата,
б) престанок на работата на некој дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолг од 1 година,
в) повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.3
Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

а) било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрираната канцеларија

б) промена на податоците за холдинг компанија на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа)


в) за активностите кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.
6. Емисии

6.1 
Емисии  во воздух


6.1.1
Емисиите во воздух од точката (ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1  ќе потекнат само од извор(и) наведени во оваа Табела
	Табела 6.1.1

	Ознака на точка на емисија/опис
	Извор
	Локација на точката на емисија

	Котлара1 котел на плин 1435 kW (К1)
	Испуст од котел
	41° 1'10.65"N;  21°20'14.38"E

	Котлара 1-котел на плин 600 Kw(К2)
	Испуст од котел
	Не е во функција 


	Котлара 2---котел на дрва(К3)
	Испуст од котел
	41° 1'10.61"N;  21°20'14.38"E

	Котлара 2-котел на дрва(К4)
	Испуст од котел
	41° 1'12.75"N;  21°20'11.19"E

	Бобс Бакро
	Вентилационен испуст
	41° 1'12.11"N;  21°20'14.08"E

	Нова Каширка
	Вентилационен испуст
	41° 1'12.85"N;  21°20'12.82"E

	Флексо-6 Tahis
	Вентилационен испуст
	41° 1'10.94"N;  21°20'14.93"E

	Стара Каширка
	Вентилационен испуст
	41° 1'12.67"N;  21°20'12.34"E

	Флексо Експерт
	Вентилационен испуст
	41° 1'10.57"N;  21°20'15.25"E

	Флексо Висион
	Вентилационен испуст
	41° 1'11.85"N;  21°20'13.68"E


6.1.2 
Границите на емисиите во воздух за параметарот (рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
6.1.3 
Временските периоди од Табела 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.
6.1.4
Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.1.2(а), Табела 6.1.2(б) и Табела 6.1.2 (в) на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела.

	Табела 6.1.2 (а) Граници на емисиите во воздухот

	Парметри
	Ознака на точка на емисија
	Фрекфенција на мониторинг

	
	Испуст од котел на плин (К1)
	

	
	Од

(датум)
	ГВЕ (mg/Nm³)
	

	Прашина


	Од датумот на издавање на дозволата
	5
	Еднаш годишно

	CO
	Од датумот на издавање на дозволата
	100
	Еднаш годишно

	NOx
	Од датумот на издавање на дозволата
	350
	Еднаш годишно

	SO2
	Од датумот на издавање на дозволата
	100
	Еднаш годишно

	O2
	Од датумот на издавање на дозволата
	/
	Еднаш годишно


	Табела 6.1.2 (б) Граници на емисиите во воздухот

	Парметри
	Ознака на точка на емисија
	Фрекфенција на мониторинг

	
	Испуст од котел на дрва( К3 и К4)
	

	
	Од

(датум)
	ГВЕ (mg/Nm³)
	Еднаш годишно

	CO
	Од датумот на издавање на дозволата
	1000
	Еднаш годишно

	NOх
	Од датумот на издавање на дозволата
	500
	Еднаш годишно

	Чаден број
	Од датумот на издавање на дозволата
	1
	Еднаш годишно

	
	
	
	

	Табела 6.1.2 (в) Граници на емисиите во воздухот

	Парметри
	Ознака на точка на емисија
	Фрекфенција на мониторинг

	
	Вентилациони испусти -шест мерни места
	

	
	Од

(датум)
	ГВЕ (mg/Nm³)
	

	VOC-испарливи органски соединенија

	Од датумот на издавање на дозволата
	100
	Еднаш годишно

	CO
	Од датумот на издавање на дозволата
	100
	Еднаш годишно

	NO2
	Од датумот на издавање на дозволата
	500
	Еднаш годишно

	SO2
	Од датумот на издавање на дозволата
	35
	Еднаш годишно

	LEL
	Од датумот на издавање на дозволата
	<250
	Еднаш годишно


6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причини на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се превземат за да се минимизира емисијата.

6.1.8 Операторот редовно ќе ги одржува димоводните канали согласно Правилник за  одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух,  системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа коттли за парно  греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки („Службен Весник на РМ“ бр. 146/10).

6.1.9 Емисиите од испустите ќе бидат во согласност со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии  и видови на загадувачки супстанции во отпадните  гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздух (Службен Весник на РМ“ бр.141/10 и 223/19).
6.1.10 Доколку операторот го стартува и го стави во функција котел (К2), без одлагање треба да го извести   Надлежниот орган да изврши мерења при стартување и да ги достави извештаите до Надлежниот орган.
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   Точки на мониторинг на емисии во воздухот

6.2 Емисии во почва
6.2.1 Нема емисии во почва согласно Прилог VIII од Барањето за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола.
6.2.2. Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почвата
	Табела 6.2.1 : Точки на емисија/мерни места во почва

	Ознака на точка на емисија/мерно место
	Извор
	Фреквенција на мониторинг

	Нема емисии во почва


6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Нема емисии во површински води, согласно Барањето за добивање на Б- интегрирана еколошка дозвола Емисиите во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

	Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода

	Ознака на точка на емисија
	Извор
	Количество

	Нема емисии во вода


6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.3.3 Временските периоди од 6.3.2 соодвествуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето VIII од ова дозвола. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не се пополнува.

6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2 на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела. Со оглад на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не се пополнува.
	Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода

	Параметар
	Точка на емисија 
	Фреквенција на мониторинг

	
	До(датумот) на издавање на дозвола
	Од (датумот) на издавање на дозвола
	

	
	Вредност
	Вредност
	

	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/


6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници.во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не се пополнува.
6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со (наведи) фрекфенција- неприменливо со оглед на тоа што нема емисии во вода од предметната инсталација на Операторот.
6.3.7 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во површинските води.

6.4 Емисии во канализација
6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела
	Табела 6.4.1: Точки на емисија во канализација

	Ознака на точката на емисија
	Извор
	Канализација

	Мерно место Шахта-пред испуштање во канализациона мрежа
N41°1'15.23" E21°20'12.81"
	Отпадни води од технолошки процес
	Градска канализациона мрежа


6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(ите) и точките на    емисија поставени во Табела 6.4.1 и Табела 6.4.2  нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
6.4.3 Временските периоди (фрекфенцијата на мониторинг (од Табела  6.4.2 содвествуваат на Табела 1 од Прилог 1 на Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија на испуштањето на отпадните води по нивно пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони („Службен Весник на РМ“ бр. 81/11)
	Табела 6.4.2: Граници на емисии во канализација

	Параметар
	Точка на емисија

Пред испуштање во градска канализација
	Фреквенција на мониторинг

	
	До (датум)
	Од (датум)
	Еднаш годишно

	Температура 0 C
	До датумот на издавање на дозвола
	40
	Од датумот на издавање на дозволата
	40
	

	Видлива боја
	
	125 мг О2/л
	
	125 мг О2/л
	

	Забележлива миризба
	
	/
	
	/
	

	Електролитска спроводливост (μЅ/cm)
	
	/
	
	/
	

	pH
	
	6,5-9,5
	
	6,5-9,5
	

	ХПК (mgO2/l)
	
	700
	
	700
	

	БПК5 (mgO2/l)
	
	250
	
	250
	

	Амониум
	
	/
	
	/
	

	Хлориди
	
	/
	
	/
	

	Сулфати
	
	/
	
	/
	

	Манган
	
	4 мг/л
	
	4мг/л
	

	Железо
	
	/
	
	/
	

	Суспендирани материи (mg/l)
	
	/
	
	/
	

	Сув остаток (mg/l)
	
	/
	
	/
	

	Нитрати, N-NO3-(mgN/l)
	
	/
	
	/
	

	Нитрити, N-NO2-(mgN/l)
	
	10,00
	
	10,00
	


6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.4.4 на точките на емисија и не поретко од наведеното во оваа табела преку овластено акредитирано правно лице. Операторот редовно ќе доставува извештај за годишната количина на отпадна вода испуштена во канализацискиот систем до Надлежниот орган.
6.4.5 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание врз нејзиното одржување.
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	Табела 6.4.3 Мониторинг на канализација

	Параметар
	Точка на емисија
	Фрекфенција на мониторинг

	Температура 0 C
	N41°1'15.23" E21°20'12.81" 
Пред испуст во канализациона мрежа
	Еднаш годишно
Согласно законските важечки акти


	Видлива боја
	
	

	Забележлива миризба
	
	

	Електролитска спроводливост (μЅ/cm)
	
	

	pH
	
	

	ХПК (mgO2/l)
	
	

	БПК5 (mgO2/l)
	
	

	Амониум
	
	

	Хлориди
	
	

	Сулфати
	
	

	Манган
	
	

	Железо
	
	

	Суспендирани материи (mg/l)
	
	

	Сув остаток (mg/l)
	
	

	Нитрати, N-NO3-(mgN/l)
	
	

	Нитрити, N-NO2-(mgN/l)
	
	


6.4.6 Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата
6.4.7 Доколку се констатираат надминувања на некој од наведените параметри, Операторот е должен да превземе активности за намалување на надминатите гранични вредности
6.5 Емисии на топлина

6.5.1 Нема емисии на топлина.
6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Емисиите на бучава на локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани во националното законодавство- Одлука за утврдување во кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен Весник на РМ“ бр. 1/09). Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Службен Весник на РМ“ бр. 120/08) и Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Службен Весник на РМ 147/08), табела 6.6.1

	Табела 6.6.1: Емисии на Бучава  dB ( A )

	
	LД(dBA)
	LВ(dBA)
	LН(dBA)

	Подрачје од III                                         степен на заштита од бучава
	60
	60
	55


	Табела 6.6.2: Гранични вредности на индикатори на бучава во животната средина

	Параметри
	Мерни места:
	Фреквенција на

	
	MM1: 41° 1'15.44"N; 21°20'12.50"E
	мониторинг

	
	ММ2: 41° 1'10.96"N; 21°20'9.79"E
	

	
	ММ3: 41° 1'14.24"N; 21°20'10.41"E
	

	
	ММ4: 41° 1'9.07"N; 21°20'15.89"E
	

	
	Од (
	датум )
	L(dB )
	

	L д
	Од денот на издавање на дозволата
	≤ 60
	Еднаш годишно

	L в
	Од денот на издавање на дозволата
	≤ 60
	Еднаш годишно

	L н
	Од денот на издавање на дозволата
	≤ 55
	Еднаш годишно


6.6.2 Операторот ќе врши мерење на нивоата на бучавата на локацијата еднаш годишно на мерните места определени во табела 6.6.2 преку овластено акредитирано правно лице.
6.6.3 Нивото на емисиите на бучавата нема да ја надмине границата од 60 db (преку ден) и 55 db (преку ноќ) надвор од локацијата на инсталацијата, согласно пропишаната граница на дозволена бучава во животната средина („Службен Весник на Рм“ бр. 1/09), согласно Табела 6.6.2
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7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води
7.1 Од инсталацијата за која се издава дозвола не се пренесува отпадна вода до пречистителна станица.
8. Програма за подобрување
8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.
	Табела 8.1.1: Програма за подобрување

	Ознака
	Мерка
	Датум на завршување

	8.1
	Организирање на програми за едукација и одржување на обука на вработените кои ќе ја подигнат свеста на вработените за водење грижа за животната средина 
	Декември 2026 година

	8.2
	Поставување на инсталација за зафаќање на испарливи органски супстанции за да не се испуштаат во животната средина
	Декември 2026

	8.3
	Подобрување во системот за управување со генерираниот отпад- Селектирање на отпадот опасен/ неопасен отпад
	Континуирано


8.1.2  Операторот  ќе ја спроведува Програмата за подобрување која е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.

9. Договор за промени во пишана форма
9.1.1 Кога својството ила како што е друго наведено написмено се користи со услов од дозволата, Операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
a) Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот (те) дел(ови) од оваа Дозвола.
б) Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која  се издава Дозволата.
9.1.2 Секоја промена предложена според условот 9.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако Операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, Операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, дозволата ќе мора да ја дополнува
9.1.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на:
Материјална промена или зголемување на:

· Природата или количината на било која емисија
· Опсег на процесите што се изведуваат
· Суровините, меѓупродуктите,продуктите или создадениот отпад или 
Било каква промена на:
· Инфраструктурата

· На управување на локацијата или контрола на несакано еколошко влијание кои би имале влијание врз животната средина.
Ќе се изведуваат или ќе започнат со претходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.
9.1.4 За секоја промена Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган и ќе пристапи кон истата само по писмено одобрување од истата.
10 Додаток 1
10.1 Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2
Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола
Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние кои не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост согласно Законот за животната средина

Потврдата треба да содржиi
Дел А
 FORMCHECKBOX 
 Име на операторот.

 FORMCHECKBOX 
 Број на дозвола.
 FORMCHECKBOX 
 Локација на инсталацијата.

 FORMCHECKBOX 
 Датум на доставување на податоци. 

 FORMCHECKBOX 
 Време, датум и локација на емисијата.
 FORMCHECKBOX 
 Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција, треба да вклучува:
 FORMCHECKBOX 
 Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија и времето кога се случила емисијата.
 FORMCHECKBOX 
 Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 FORMCHECKBOX 
 Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.
Дел Б
 FORMCHECKBOX 
 Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
 FORMCHECKBOX 
 Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем
 FORMCHECKBOX 
 Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата
 FORMCHECKBOX 
 Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци
 FORMCHECKBOX 
 Име 



 FORMCHECKBOX 
 Пошта..................................

 FORMCHECKBOX 
 Потпис



 FORMCHECKBOX 
 Датум
 FORMCHECKBOX 
 Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.
11. Додаток 2
11.1 Извештаи од податоците од мониторингот
Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 1.1.2 од оваа Дозвола се наведени во Табела Д2
	Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот

	Параметар
	Точка на емисија
	Период за давање извештаи
	Почеток на периодот

	Воздух (испуст од котли и вентилациони испусти)
	Од мапата за мерни точки 
	Еднаш годишно
	Од денот на издавање на дозволата

	Бучава
	Од мапата за мерни места 
	Еднаш годишно


	Од денот на издавање на дозволата

	Отпадни води
	Испуст во канализација
	Еднаш годишно
	Од денот на издавање на дозволата


Фрекфенцијата може да се промени по писмено барање на операторот или надлежниот орган, а во зависност од условите на теренот и интензитетот на работа.
Општина Битола Нацрт Дозвола бр. УП1бр.31-83/17  
Датум на издавање на дозволата   
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